编译环境是Linux操作系统，比如Ubuntu。

1，准备toolchain：
	toolchain在\\file.tp-link.net\SOHO产品线\SOHO-Share\vxWorksTools\mt7628k_uboot_toolchain
	将 buildroot-gcc463_32bits.tar.bz2 与 mips-2012.03.tar.bz2 解压到绝对路径 /opt/

2，编译：
	在terminal进入Uboot根目录，执行“make”命令即可完成编译。
	make会先自动all clean，最终在Uboot根目录生成文件uboot.bin。

3，关于编译选项：
	.config是配置文件，可以通过修改.config来修改编译选项，比如“TURBO_LED”。
	高级操作：如果需要查看或者更改编译选项，可以使用“make menuconfig”命令进入到菜单界面。